#BC time series for "Gardon" model
#number of boundary condition types
3
# Codes
-1 -2 -3
#Types: q for prescribed unit discharge, z for prescribed water level
q q fr
#—
# t   	q	q	fr	
 0.		0.	0.	0.5
1800.	0.	0.1	0.5
14400	0.	0.1	0.5	
28800	0.	15.	0.5
43200	0.	5.	0.5
57600	0.	0.1	0.5
1e7		0.	0.1	0.5
